**Pracovný list**

**1. Úloha na precvičenie si funkcií. Priraďte správnu definíciu k funkciám****:**

pinMode()

delay()

map()

byte()

millis()

void loop()

digitalWrite()

random()

Zacyklí program a umožní tým vykonávať kód v ňom.

Mení rozsah hodnôt.

Pozastaví program na určitý čas (v milisekundách).

Vráti počet milisekúnd od začiatku programu.

Slúži na nastavenie pinu.

Vygeneruje náhodnú hodnotu.

Zmení hodnotu na dátový typ byte.

Zapíše hodnotu na digitálny pin.

**2. Úloha na precvičenie si funkcie digitalRead a digitalWrite. Prečítaj si kúsok kódu a oprav chyby.**

int hodnota = 0;

void setup() {

pinMode(11, INPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

{

void loop() {

hodnota = digitalread(7);

digitalWrite(13, val);

}

**3. Úloha na precvičenie si funkcie pinMode. Vysvetli čo urobí nasledovný kód.**

void setup() {

pinMode(9, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(9, LOW);

delay(1000);

digitalWrite(9, HIGH);

delay(1000);

}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_